[표 4.1-1] 강풍에 의한 건축물 외장재 탈락방지를 위한 외단열 미장 마감재 시공 체크리스트

NO.	외장재 유형		주요 위험 요인	가이드 본문	판정 결과					검사 내용
					적합		부적합		해당 없음
4.1.1	외단열 미장 마감재
4.1.1.1			강풍에 의한 탈락	3.1.3						외단열 미장 마감재를 구성하는 단열재와 접착제 및 고정장치 등이 KS 및 시방서에 적합한가?
4.1.1.2			강풍에 의한 탈락	3.1.3						외장재 마감 외장재를 부착하는 구조체 외벽면이 단열재 부착에 지장이 없는 표면 마감 상태인가?
4.1.1.3			강풍에 의한 탈락	3.1.3						외장재(단열재) 규격이 600x1200mm 이하인가?
4.1.1.4			강풍에 의한 탈락	3.1.3						품질기준을 만족하는 접착제가 사용되었는가?
4.1.1.5			강풍에 의한 탈락	3.1.3						접착제에 의한 접착 면적이 단열재 면적의 40% 이상인가?
4.1.1.6			강풍에 의한 탈락	3.1.3						시방서 기준을 만족하는 기계적 고정장치(인슐레이션 파스너)가 단위 면적당 5군데 이상 시공되었는가?
최종 검사 결과 (적합/부적합)						검사자		성명			(서명)
								소속
								직위
비고 (체크리스트에 없는 주요 검사 내용 기술)

[표 4.2-1] 강풍에 의한 건축물 외장재 탈락방지를 위한 앵커 고정형 외장재 시공 체크리스트

NO.	외장재 유형		주요 위험 요인	가이드 본문	판정 결과					검사 내용
					적합		부적합		해당 없음
4.2.1	치장벽돌 외장재
4.2.1.1			강풍에 의한 탈락	3.2.3						치장벽돌 및 연결재 등 주요 자재가 KS 및 시방서에 적합한가?
4.2.1.2			강풍에 의한 탈락	3.2.3						연결철물이 수평거리 900 mm, 수직거리 400mm 이내로 적절하게 설치되었는가?
4.2.1.3			강풍에 의한 탈락	3.2.3						연결철물이 구조체에 적절하게 앵커링되었는가? (단열재가 있는 경우, 연결철물이 단열재를 관통하여 구조체에 앵커링되어야 함)
4.2.2	석재 외장재 및 PC패널형 외장재
4.2.2.1			강풍에 의한 탈락	3.2.3						앵커 및 연결재 등 주요 자재가 KS 및 시방서에 적합하고 볼트 및 너트의 조임상태는 양호한가?
4.2.2.2			강풍에 의한 탈락	3.2.3						석재 등 외장재의 연직 하중이 브라켓을 통해 구조체로 적절히 전달되도록 시공되었는가?(상부석재 하중이 하부 석재로 전달되지 않도록 상부석재의 고정용 조정판에서 하부석재와의 간격이 1mm 이상 유지함)
4.2.2.3			강풍에 의한 탈락	3.2.3						꽃음촉이 상하부 석재에 적절히 시공되어 풍하중에 의한 탈락 우려가 없는가?(또는 언더컷 방식의 앵커에 의해 적절히 부착되었는가?)
4.2.2.4			강풍에 의한 탈락 또는 변형 발생	3.2.3						석재가 지지철물(강재트러스 등)에 의해 고정되는 경우, 앵커와 지지철물의 규격 및 간격은 풍하중에 의한 구조 안전성 및 사용성을 검토하였는가?
4.2.2.5	외장재 부착물		광고판 등 부착물의 탈락							광고판 등 부착물이 외장재에 설치된 경우, 광고판이 석재에 부착되지 않고, 석재외장재를 관통하여 구조체에 적절하게 앵커링되었는가?
최종 검사 결과 (적합/부적합)						검사자		성명			(서명)
								소속
								직위
비고 (체크리스트에 없는 주요 검사 내용 기술)

[표 4.3-1] 강풍에 의한 건축물 외장재 탈락방지를 위한 커튼월 및 유리 시공 체크리스트

NO.	외장재 유형		주요 위험 요인	가이드 본문	판정 결과					검사 내용
					적합		부적합		해당 없음
4.3.1	유리 커튼월
4.3.1.1			강풍에 의한 탈락	3.3.3						유리 및 커튼월 프레임은 KS 및 시방서에 적합한가?
4.3.1.2			강풍에 의한 탈락 또는 변형 발생	3.3.3						구조계산 또는 실물시험(Mock-up test)에 의해 풍하중에 대한 안전성을 검토하였는가?
4.3.1.3	장식물		강풍에 의한 장식물의 탈락	3.3.3						커튼월 외부에 장식물이 설치되는 경우, 장식물은 스크류 등 기계적 장치에 의해 커튼월 프레임에 견고하게 고정되어야 한다
4.3.1.4			강풍에 의한 탈락	3.3.3						SSG(Structural Sealant Glazing)공법을 사용한 경우, 수직면과 수평면 중 최소 1개변은 기계적 결합 또는 안전비드를 통해 유리를 프레임에 고정하였는가?
4.3.1.5			강풍에 의한 탈락	3.3.3						SSG(Structural Sealant Glazing)공법을 사용한 경우, 구조실런트의 재료 및 물림 깊이, 시공공법 등이 시방서에 맞게 적용되었는가?
4.3.2	창호
4.3.2.1			강풍에 의한 탈락	3.3.3						유리 및 창호 프레임, 앵커 등은 KS 및 시방서에 적합한가?
4.3.2.2			강풍에 의한 탈락	3.3.3						창호를 앵커철물을 이용해 구조체에 적절히 고정하였는가?(한 변의 길이가 1 m 이하일 때 양측 2개소, 1 m 초과 시 0.5 m 마다 1개씩 추가 부착)
4.3.2.3			강풍에 의한 탈락	3.3.3						앵커는 구조체(콘크리트 또는 철골)에 적절히 고정되었는가?
최종 검사 결과 (적합/부적합)						검사자		성명			(서명)
								소속
								직위
비고 (체크리스트에 없는 주요 검사 내용 기술)

[표 4.4-1] 강풍에 의한 건축물 외장재 탈락방지를 위한 직결볼트 외장재 시공 체크리스트

NO.	외장재 유형		주요 위험 요인	가이드 본문	판정 결과					검사 내용
					적합		부적합		해당 없음
4.4.1	금속패널
4.4.1.1			강풍에 의한 탈락	3.4.3						외장패널, 지지구조, 브라켓, 직결나사 등의 주요 자재는 KS 및 시방서에 적합한가?
4.4.1.2			강풍에 의한 탈락 또는 변형 발생	3.4.3						금속패널이 지지철물(강재트러스 등)에 의해 고정되는 경우, 앵커와 지지철물의 규격 및 간격은 풍하중에 의한 구조 안전성 및 사용성을 검토하였는가?
4.4.1.3			강풍에 의한 탈락	3.4.3						직결볼트 체결부의 연단거리(볼트홀 중심에서 단부까지의 거리)가 직경의 1.5배 이상이거나 연단파괴에 대한 구조검토를 실시하였는가?
4.4.1.4			강풍에 의한 탈락	3.4.3						직결볼트간 간격이 300mm이하인가?
4.4.2	조립식 패널(샌드위치 패널)
4.4.2.1			강풍에 의한 탈락	3.4.3						조립식 패널, 지지구조, 브라켓, 직결나사 등의 주요 자재는 KS 및 시방서에 적합한가?
4.4.2.2			강풍에 의한 탈락	3.4.3						조립식패널이 지지철물(강재트러스 등)에 의해 고정되는 경우, 앵커와 지지철물의 규격 및 간격은 풍하중에 의한 구조 안전성 및 사용성을 검토하였는가?
4.4.2.3			강풍에 의한 탈락	3.4.3						직결볼트 체결부의 연단거리(볼트홀 중심에서 단부까지의 거리)가 직경의 1.5배 이상인가?
4.4.2.4	종방향 패널		강풍에 의한 탈락	3.4.3						(종방향 외벽패널) 외벽패널의 고정이 직결볼트([eqn: phi`]6 mm 이상)를 횡방향으로 0.5 m 이상, 종방향으로 2 m 이상의 간격으로 층도리에 고정되었는가?
4.4.2.5	종방향 패널		강풍에 의한 탈락	3.4.3						(종방향 외벽패널) 파라펫 높이가 0.7 m 초과하는 경우 모든 횡방향 설치 파라펫 부위 내부에 보강패널을 설치하였는가?
4.4.2.6	횡방향 패널		강풍에 의한 탈락	3.4.3						(횡방향 외벽패널) 패널의 길이가 10 m 이하이며, 패널이 직결볼트([eqn: phi`]6 mm 이상)로 기둥 및 보조기둥에 종방향으로 0.5 m 이하 간격으로 고정되어 있는가?
4.4.3	비금속재 외벽패널
4.4.3.1			강풍에 의한 탈락	3.4.3						외장패널, 지지구조, 브라켓, 직결나사 등의 주요 자재는 KS 및 시방서에 적합한가?
4.4.3.2			강풍에 의한 탈락	3.4.3						외벽패널이 지지철물(강재트러스 등)에 의해 고정되는 경우, 앵커와 지지철물의 규격 및 간격은 풍하중에 의한 구조 안전성 및 사용성을 검토하였는가?
최종 검사 결과 (적합/부적합)						검사자		성명			(서명)
								소속
								직위
비고 (체크리스트에 없는 주요 검사 내용 기술)